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PN-EN 1015-4:2000  Metody badań zapraw do murów -- Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru)
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