* 3-5 MPa w zal. od klasy cem. 
zaprawa wap./cem+popiół (prop.obj.):
piasek 2-3: (wapno 0,5; cement 0,25; popiół krzem. 0,25) : woda 0,5
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