Stara norma PN-B-06712:1997 (nieaktualna – powszechnie stosowana przy identyfikowaniu kruszyw mineralnych). Tab.2.23 Stefańczyk Tom1.
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Tablica 2.23. Wymagania dotyczace kruszyw mineralnych do betonéw wg PN-B-06712:1997
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