PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH MATERIAŁY BUDOWLANE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO
STUDIA NIESTACJONARNE

ĆWICZENIE 1
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE
Organizacja ćwiczeń, podział na grupy, omówienie programu ćwiczeń i zasad oznaczania podstawowych właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów. Kontrola jakości materiałów, pobieranie prób, sposoby przedstawiania i opracowania wyników badań, jednostki. Zasady BHP.

ĆWICZENIE 2 i 3
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 ZWIĄZANE Z MASĄ, OBJĘTOŚCIĄ I STRUKTURĄ MATERIAŁÓW
Ćwiczenie 2
1. Oznaczenie gęstości materiałów- kolba Le Chateliera.
2. Oznaczenie gęstości objętościowej materiałów:
- metodą wyznaczania objętości za pomocą hydrostatycznego ważenia,
- metodą obliczenia objętości na podstawie wymiarów geometrycznych,
- metodą pomiaru objętości w cylindrze miarowym.

Ćwiczenie 3
1. Oznaczenie nasiąkliwości wagowej.
2. Obliczenie porowatości całkowitej, otwartej i zamkniętej.
3. Oznaczenie wilgotności materiałów.
4. Oznaczenie podciągania kapilarnego.
5. Oznaczenie przesiąkliwości materiałów.


ĆWICZENIE 4 
PODSTAWOWE CECHY UŻYTKOWE SPOIW MINERALNYCH
Ćwiczenie 4.1 - cement
1. Oznaczenie stopnia rozdrobnienia cementu metodą Blaine’a (obliczenie powierzchni właściwej).
2. Wyznaczenie stosunku wodno- cementowego do uzyskania zaczynu o konsystencji normowej.
3. Wykonanie próbek do oznaczenia klasy wytrzymałości cementu (zaprawa normowa).

Ćwiczenie 4.2 – gips (prezentacja)
1. Oznaczenie stopnia rozdrobnienia gipsu metodą analizy sitowej (skład ziarnowy).
2. Wyznaczenie stosunku wodno-gipsowego do uzyskania zaczynu o konsystencji normowej.
3. Oznaczenie czasu wiązania gipsu.
4. Wykonanie próbek do badań wytrzymałościowych na ściskanie (gatunku) gipsu.
ĆWICZENIE 5, 6
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH JAKO PODSTAWA DO OCENY JAKOŚCI I KLASYFIKACJI

Ćwiczenie 5
1. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie - beton
2. Oznaczenie wytrzymałości na osiowe rozciąganie – pręt stalowy
3. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu - drewno
4. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu – beton
5. Oznaczenie twardości drewna- metoda Janki.

Ćwiczenie 6
1. Oznaczenie klasy wytrzymałości cementu.
2. Oznaczenie gatunku gipsu.
3. Obliczenie wskaźnika kruchości .
4. Oznaczenie współczynnika rozmiękania cementu i gipsu.
5. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie cegły (klasa).
6. Ścieralności materiałów kamiennych – prezentacja.

ĆWICZENIE 7
WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW BUDOWLANYCH

1. Skład ziarnowy kruszywa. Krzywa uziarnienia.
2. Cechy geometryczne kruszyw. Gęstość nasypowa w stanie luźnym i zagęszczonym. Obliczenie jamistości.
3. Oznaczanie zawartości substancji organicznych, cząstek ilastych i pyłów mineralnych.
4. 

ĆWICZENIE 8
SPOIWA BITUMICZNE I WYROBY HYDROIZOLACYJNE

1. Oznaczenie temperatury mięknienia i temperatury zapłonu.
2. Oznaczenie penetracji asfaltu.
3. Oznaczenie ciągliwości asfaltu.
4. Cechy zewnętrzne pap.
5. Oznaczenie przesiąkliwości papy.
6. Oznaczenie siły zrywającej przy rozciąganiu i wydłużenia.


ĆWICZENIE 9
PREZENTACJA WYBRANYCH MATERIAŁÓW - WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ĆWICZENIE 10
Odrobienie zaległych ćwiczeń/prezentacji.
Omówienie sprawozdań, zaliczenie ćwiczeń.
